**Возможные значения ПИН-коды токенов**

**купленных в Удостоверяющем центре ООО «ИНЕТ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Владелец** | **Пользователь** | **Администратор** |
| Рутокен ЭЦП 2.0(подходит для ЕГАИС) | 12345678 | 87654321 |
| Рутокен SРутокен Lite | 12345678 | 87654321 |
| 1234567890 |
| Jacarta LT | 12345678 | 12345678 |
| 0123456789 |
| 1234567890 |
| 1234567890 | не установлен |
| eToken | 1234567890 | 0987654321По умолчанию пароль администратора не устанавливается. Может быть установлен через панель управления только для моделей eToken PRO, eToken NG- FLASH, eToken NG-OTP. |
| JaCarta **PKI/ГОСТ/SE**(подходит для ЕГАИС) | **Для PKI-функционала:** 11111111**Для ГОСТ функционала:** 0987654321 | **Для PKI-функционала:** 00000000**Для ГОСТ-функционала:** 1234567890 |
| MS\_KEY K | 11111111 | - |

|  |
| --- |
| **Внимание!****Не делайте инициализацию или форматирование токенов самостоятельно - это приведет к БЕЗВОЗВРАТНОМУ удалению вашего секретного ключа и сертификата!** |